---
source: lact-daemon/src/tests/mod.rs
expression: device_info
---
{
  "clocks_info": null,
  "info": {
    "driver": "nvidia",
    "drm_info": {
      "vram_clock_ratio": 1.0
    },
    "flags": [
      "DumpableVBios"
    ],
    "link_info": {
      "current_speed": "5.0 GT/s PCIe",
      "current_width": "16"
    },
    "pci_info": {
      "device_pci_info": {
        "model": "AD103 [GeForce RTX 4080]",
        "model_id": "2704",
        "vendor": "NVIDIA Corporation",
        "vendor_id": "10DE"
      },
      "subsystem_pci_info": {
        "model": "MSI RTX 4080 Suprim X",
        "model_id": "5110",
        "vendor": "Micro-Star International Co., Ltd. [MSI]",
        "vendor_id": "1462"
      }
    },
    "vulkan_instances": []
  },
  "pci_info": {
    "device_pci_info": {
      "model": "AD103 [GeForce RTX 4080]",
      "model_id": "2704",
      "vendor": "NVIDIA Corporation",
      "vendor_id": "10DE"
    },
    "subsystem_pci_info": {
      "model": "MSI RTX 4080 Suprim X",
      "model_id": "5110",
      "vendor": "Micro-Star International Co., Ltd. [MSI]",
      "vendor_id": "1462"
    }
  },
  "power_profile_modes": null,
  "power_states": {
    "core": [],
    "vram": []
  },
  "stats": {
    "clockspeed": {
      "sensors": {}
    },
    "fan": {
      "control_enabled": false,
      "pmfw_info": {}
    },
    "power": {},
    "temps": {},
    "voltage": {
      "sensors": {}
    },
    "vram": {}
  }
}
