OD_SCLK:
0: 1351Mhz
1: 1900Mhz
OD_MCLK:
1: 875MHz
OD_VDDC_CURVE:
0: 1351MHz 750mV
1: 1424MHz 805mV
2: 1900MHz 1100mV
OD_RANGE:
SCLK:     800Mhz       2150Mhz
MCLK:     625Mhz        950Mhz
VDDC_CURVE_SCLK[0]:     800Mhz       2150Mhz
VDDC_CURVE_VOLT[0]:     750mV        1200mV
VDDC_CURVE_SCLK[1]:     800Mhz       2150Mhz
VDDC_CURVE_VOLT[1]:     750mV        1200mV
VDDC_CURVE_SCLK[2]:     800Mhz       2150Mhz
VDDC_CURVE_VOLT[2]:     750mV        1200mV
