OD_SCLK:
0: 500Mhz
1: 1900Mhz
OD_MCLK:
1: 875MHz
OD_VDDC_CURVE:
0: 500MHz 736mV
1: 1200MHz 779mV
2: 1900MHz 1102mV
OD_RANGE:
SCLK:     800Mhz       2200Mhz
MCLK:     625Mhz        930Mhz
VDDC_CURVE_SCLK[0]:     800Mhz       2200Mhz
VDDC_CURVE_VOLT[0]:     700mV        1150mV
VDDC_CURVE_SCLK[1]:     800Mhz       2200Mhz
VDDC_CURVE_VOLT[1]:     700mV        1150mV
VDDC_CURVE_SCLK[2]:     800Mhz       2200Mhz
VDDC_CURVE_VOLT[2]:     700mV        1150mV
