{
  "name": "AQUCT",
  "sections": [
    "GRID",
    "PROPS",
    "SOLUTION",
    "SCHEDULE"
  ],
  "requires": [
    "AQUDIMS"
  ],
  "items": [
    {
      "name": "AQUIFER_ID",
      "value_type": "INT"
    },
    {
      "name": "DAT_DEPTH",
      "value_type": "DOUBLE",
      "dimension": "Length"
    },
    {
      "name": "P_INI",
      "value_type": "DOUBLE",
      "dimension": "Pressure"
    },
    {
      "name": "PERM_AQ",
      "value_type": "DOUBLE",
      "dimension": "Permeability"
    },
    {
      "name": "PORO_AQ",
      "value_type": "DOUBLE",
      "dimension": "1",
      "default": 1
    },
    {
      "name": "C_T",
      "value_type": "DOUBLE",
      "dimension": "1/Pressure"
    },
    {
      "name": "RAD",
      "value_type": "DOUBLE",
      "dimension": "Length"
    },
    {
      "name": "THICKNESS_AQ",
      "value_type": "DOUBLE",
      "dimension": "Length"
    },
    {
      "name": "INFLUENCE_ANGLE",
      "value_type": "DOUBLE",
      "dimension": "1",
      "default": 360
    },
    {
      "name": "TABLE_NUM_WATER_PRESS",
      "value_type": "INT",
      "default": 1
    },
    {
      "name": "TABLE_NUM_INFLUENCE_FN",
      "value_type": "INT",
      "default": 1
    },
    {
      "name": "INI_SALT",
      "value_type": "DOUBLE",
      "default": 0,
      "dimension": "Salinity"
    },
    {
      "name": "TEMP_AQUIFER",
      "value_type": "DOUBLE",
      "dimension": "Temperature"
    }
  ]
}
