{
  "name": "AQUCHWAT",
  "sections": [
    "SOLUTION",
    "SCHEDULE"
  ],
  "items": [
    {
      "name": "AQUIFER_ID",
      "value_type": "INT"
    },
    {
      "name": "DATUM_DEPTH",
      "value_type": "DOUBLE",
      "dimension": "Length"
    },
    {
      "name": "INPUT_4",
      "value_type": "STRING"
    },
    {
      "name": "ITEM4",
      "value_type": "DOUBLE"
    },
    {
      "name": "AQUIFER_PROD_INDEX",
      "value_type": "DOUBLE",
      "dimension": "LiquidSurfaceVolume/Time*Pressure"
    },
    {
      "name": "TABLE_NUM",
      "value_type": "INT",
      "default": 1
    },
    {
      "name": "INIT_SALT_CONC",
      "value_type": "DOUBLE",
      "dimension": "Mass/LiquidSurfaceVolume",
      "default": 1
    },
    {
      "name": "MINIMUM",
      "value_type": "DOUBLE",
      "default": -1e+200
    },
    {
      "name": "MAXIMUM",
      "value_type": "DOUBLE",
      "default": 1e+200
    },
    {
      "name": "IGNORE_CAP_PRESSURE",
      "value_type": "STRING",
      "default": "NO"
    },
    {
      "name": "MIN_FLOW_PR_CONN",
      "value_type": "DOUBLE",
      "dimension": "LiquidSurfaceVolume/Time",
      "default": -1e+200
    },
    {
      "name": "MAX_FLOW_PR_CONN",
      "value_type": "DOUBLE",
      "dimension": "LiquidSurfaceVolume/Time",
      "default": 1e+200
    },
    {
      "name": "REMOVE_DEPTH_TERM",
      "value_type": "STRING",
      "default": "NO"
    },
    {
      "name": "IMPORT_MAX_MIN_FLOW_RATE",
      "value_type": "INT",
      "default": 0
    },
    {
      "name": "TEMPERATURE",
      "value_type": "DOUBLE",
      "dimension": "Temperature"
    }
  ]
}
