RUNSPEC

DIMENS
2 2 2 /

GRID
DX
8*0.25 /

DYV
2*0.25 /

DZ
8*0.25 /

TOPS
4*0.25 /

FLUXNUM
1 2
1 2
3 4
3 4
/

MULTNUM
1 2
1 2
3 4
3 4
/

MULTREGT  
1  2   0.10   X   NONNC M / 
3  4   0.50   X   NNC   M / 
/

MULTREGT  
2  1   0.20   X   ALL    M / 
/

MULTREGT  
1  3   1.50   XYZ   ALL    F / 
/


MULTREGT  
2  4   0.75    Z   ALL    M / -- This record should be completely overwritten by the next.
2  4   2.50   XY   ALL    F / 
4  2    0.6  XYZ   ALL    F / 
/

PORO
  8*0.15 /

EDIT

