NOECHO

RUNSPEC   ======

WATER
OIL
GAS

TABDIMS
  1    1   40   20    1   20  /

DIMENS
1 1 20
/

WELLDIMS
   30   10    2   30 /

START
   1 'JAN' 1990  /

NSTACK
   25 /

EQLDIMS
-- NTEQUL
     1 / 
     

FMTOUT
FMTIN

GRID      ======

DXV
1.0
/

DYV
1.0
/

DZV
20*5.0
/


PORO
20*0.2
/


PERMZ
  20*1.0
/

PERMY
20*100.0
/

PERMX
20*100.0
/

BOX
 1 1 1 1 1 1 /

TOPS
0.0
/

PROPS     ======


PVDO
100 1.0 1.0
200 0.9 1.0
/

PVDG
100 0.010 0.1
200 0.005 0.2
/

SWOF
0.2 0 1 0.9
1   1 0 0.1
/

SGOF
0   0 1 0.2
0.8 1 0 0.5
/

PVTW
--RefPres  Bw      Comp   Vw    Cv
   1.      1.0   4.0E-5  0.96  0.0 /
   

ROCK
--RefPres  Comp
   1.   5.0E-5 /

DENSITY
700 1000 1
/

SOLUTION  ======

EQUIL
45 150 50 0.25 45 0.35 1* 1* 0
/

RPTSOL
'PRES' 'PGAS' 'PWAT' 'SOIL' 'SWAT' 'SGAS' 'RESTART=2' /

SUMMARY   ======
RUNSUM

SEPARATE

SCHEDULE  ======

TSTEP
1 /

RPTSCHED
'PRES' 'PGAS' 'PWAT' 'SOIL' 'SWAT' 'SGAS' 'RESTART=3' 'NEWTON=2' /


END
