{
  "name": "WAGHYSTR",
  "sections": [
    "PROPS"
  ],
  "size": {
    "keyword": "TABDIMS",
    "item": "NTSFUN"
  },
  "description": "The EQUIL item is used when equilibrationg the model. The item should consist of one record for each PVT region",
  "items": [
    {
      "name": "LANDS_PARAMETER",
      "value_type": "DOUBLE"
    },
    {
      "name": "SECONDARY_DRAINAGE_REDUCTION",
      "value_type": "DOUBLE",
      "default": 0
    },
    {
      "name": "GAS_MODEL",
      "value_type": "STRING",
      "default": "YES"
    },
    {
      "name": "RES_OIL",
      "value_type": "STRING",
      "default": "YES"
    },
    {
      "name": "WATER_MODEL",
      "value_type": "STRING",
      "default": "YES"
    },
    {
      "name": "IMB_LINEAR_FRACTION",
      "value_type": "DOUBLE",
      "default": 0.1
    },
    {
      "name": "THREEPHASE_SAT_LIMIT",
      "value_type": "DOUBLE",
      "default": 0.001
    },
    {
      "name": "RES_OIL_MOD_FRACTION",
      "value_type": "DOUBLE",
      "default": 1
    }
  ]
}
