{
  "name": "EQUIL",
  "sections": [
    "SOLUTION"
  ],
  "size": {
    "keyword": "EQLDIMS",
    "item": "NTEQUL"
  },
  "description": "The EQUIL item is used when equilibrationg the model. The item should consist of one record for each PVT region",
  "items": [
    {
      "name": "DATUM_DEPTH",
      "value_type": "DOUBLE",
      "default": 0,
      "dimension": "Length"
    },
    {
      "name": "DATUM_PRESSURE",
      "value_type": "DOUBLE",
      "dimension": "Pressure"
    },
    {
      "name": "OWC",
      "value_type": "DOUBLE",
      "default": 0,
      "dimension": "Length",
      "description": "The OWC item is depth of the OIL Water contact. This should ..."
    },
    {
      "name": "PC_OWC",
      "value_type": "DOUBLE",
      "default": 0,
      "dimension": "Pressure"
    },
    {
      "name": "GOC",
      "value_type": "DOUBLE",
      "default": 0,
      "dimension": "Length"
    },
    {
      "name": "PC_GOC",
      "value_type": "DOUBLE",
      "default": 0,
      "dimension": "Pressure"
    },
    {
      "name": "BLACK_OIL_INIT",
      "value_type": "INT",
      "default": 0
    },
    {
      "name": "BLACK_OIL_INIT_WG",
      "value_type": "INT",
      "default": 0
    },
    {
      "name": "OIP_INIT",
      "value_type": "INT",
      "default": -5,
      "comment": "The default is a state variable"
    }
  ]
}
