{
  "name": "GCONPROD",
  "sections": [
    "SCHEDULE"
  ],
  "items": [
    {
      "name": "GROUP",
      "value_type": "STRING"
    },
    {
      "name": "CONTROL_MODE",
      "value_type": "STRING",
      "default": "NONE"
    },
    {
      "name": "OIL_TARGET",
      "value_type": "UDA",
      "dimension": "LiquidSurfaceVolume/Time",
      "default": -9.99e+102
    },
    {
      "name": "WATER_TARGET",
      "value_type": "UDA",
      "dimension": "LiquidSurfaceVolume/Time",
      "default": -9.99e+102
    },
    {
      "name": "GAS_TARGET",
      "value_type": "UDA",
      "dimension": "GasSurfaceVolume/Time",
      "default": -9.99e+102
    },
    {
      "name": "LIQUID_TARGET",
      "value_type": "UDA",
      "dimension": "LiquidSurfaceVolume/Time",
      "default": -9.99e+102
    },
    {
      "name": "EXCEED_PROC",
      "value_type": "STRING",
      "default": "NONE"
    },
    {
      "name": "RESPOND_TO_PARENT",
      "value_type": "STRING",
      "default": "YES"
    },
    {
      "name": "GUIDE_RATE",
      "value_type": "DOUBLE"
    },
    {
      "name": "GUIDE_RATE_DEF",
      "value_type": "STRING"
    },
    {
      "name": "WATER_EXCEED_PROCEDURE",
      "value_type": "STRING"
    },
    {
      "name": "GAS_EXCEED_PROCEDURE",
      "value_type": "STRING"
    },
    {
      "name": "LIQUID_EXCEED_PROCEDURE",
      "value_type": "STRING"
    },
    {
      "name": "RESERVOIR_FLUID_TARGET",
      "value_type": "DOUBLE",
      "dimension": "ReservoirVolume/Time",
      "default": -9.99e+102
    },
    {
      "name": "RESERVOIR_VOLUME_BALANCE",
      "value_type": "DOUBLE",
      "dimension": "1"
    },
    {
      "name": "LINEAR_COMBINED_TARGET",
      "value_type": "DOUBLE",
      "dimension": "1"
    },
    {
      "name": "LIN_TARGET_EXCEED_PROCEDURE",
      "value_type": "STRING"
    }
  ]
}
