OIL
GAS
WATER

DIMENS
   10 10  5  /

GRID

PERMX
   500*0.25 /

COPY
  PERMX PERMY /
  PERMX PERMZ /
/

DXV
10*1000.0 /

DYV
10*1000.0 /

DZV
10.0 20.0 30.0 10.0 5.0 /

-- The DEPTHZ keyword is only here to satisfy the old parser; content might
-- completely bogus.
DEPTHZ
121*2000 /


SCHEDULE

WELSPECS
    'INJ1' 'G'    1  1    8335 'GAS'  /
    'PROD1' 'G'   10 10    8400 'OIL'  /
/

COMPDAT
    'INJ1'   1  1 1  2 'OPEN' 1   10.6092   0.5  /
    'INJ1'   1  1 3  5 'OPEN' 1   12.6092   0.5  /
    'INJ1'   2  2 1  1 'OPEN' 1   14.6092   0.5  /
    'PROD1'  10 3 3  3 'OPEN' 0   10.6092   0.5  /
/

WCONPROD
     'PROD1' 'OPEN' 'ORAT' 20000  4* 1000 /
/

WCONINJE
     'INJ1' 'GAS' 'OPEN' 'RATE' 100 200 400 /
/


DATES
 1 'FEB' 2000 /
/

WELSPECS
    'INJ1' 'G3'    1  1    8335 'GAS'  /
    'QNJ2' 'G3'    1  1    8335 'GAS'  /
/


COMPDAT
    'QNJ2'   3  4 1  2 'OPEN' 1   10.6092   0.5  /
    'QNJ2'   4  4 3  5 'OPEN' 1   12.6092   0.5  /
/

WCONPROD
   'PROD1' 'OPEN' 'RESV' 999  3* 123 100 /
/

WCONINJE
   'INJ1' 'WATER' 'OPEN' 'RESV' 10 20 40 /
   'QNJ2' 'WATER' 'OPEN' 'RESV' 7 33 39 /
/



TSTEP
14.0 /
/

WELOPEN
   'INJ1' 'SHUT' 5* /
/

TSTEP
14.0 /
/

END
