RUNSPEC

OIL
GAS
WATER


DIMENS
   10 10  1  /

GRID

DXV
10*1000.0
/

DYV
10*1000.0
/

DZ
100*20.0 
/

TOPS
100*10
/

PERMX
100*1.0 /

PORO
  100*0.15 /

COPY
  PERMX PERMY /
  PERMX PERMZ /
/
SCHEDULE

WELSPECS
    'INJ1' 'G'    1  1    8335 'GAS'  /
    'PROD1' 'G'   10 10    8400 'OIL'  /
/

COMPDAT
    'INJ1'   1  1 1  1 'OPEN' 1   10.6092   0.5  /
    'PROD1'  10 1 1  1 'OPEN' 0   10.6092   0.5  /
/

WCONPROD
     'PROD1' 'OPEN' 'ORAT' 20000  4* 1000 /
/

WCONINJE
     'INJ1' 'GAS' 'OPEN' 'RATE' 100 200 400 /
/


TSTEP
  1 /

WELOPEN
   'INJ1' 'STOP' 5* /
/

END
